**Инкубатор** **Brinsea Ovation 28 EX** **NEW**

Вместимость: 28 куриных яиц

Удобный с полным контролем инкубатор Ovation 28 EX для серьезного заводчика. Автоматический поворот, автоматический контроль влажности и комплексные сигналы тревоги обеспечивают уверенность в инкубационном успехе. Установите температуру и влажность воздуха, определенные для каждого типа яиц (приведенные в инструкции по эксплуатации), и пусть автоматическое управление инкубатора  сделает все остальное.

- высокое качество, прозрачный корпус

- Biomaster- антибактериальная защита пластика

- Вентиляция с двойной системой направленного воздушного потока

- Контроль вентиляции

- Цифровой экран, отображение температуры в °C или °F

- Отображение влажности на цифровом дисплее

-Встроенный автоматический контроль влажности

- Автоматический поворот яиц

- Дополнительное периодическое охлаждение яиц

- Датчик контроля температуры в помещении

- Датчик контроля температуры в инкубаторе

- Индикатор потери мощности

- 4 лотка для куриных яиц, 3 лотка для больших яиц

- Программируемый поворотный интервал

- Внешний долив воды с индикатором уровня

- Три года гарантии

|  |  |
| --- | --- |
| Максимальная вместимость яиц **стандартных лотков** (приблизительно):Перепел            48Фазан                   48Курица                 28Утка                      28Гусь                       0 | Максимальная вместимость яиц **больших лотков** (приблизительно):Перепел            66Фазан                  57Курица                21Утка                      21Гусь                      9 |

Технические характеристики:

Масса (г):  3168

Размеры вкл. блок питания / (мм): 447 х 332 х 223

Потребляемая мощность (Вт):  30

Максимальная потребляемая мощность (Вт):  60